**Atklātais konkurss**

“**Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Esplanādes parkā**

**Krišjāņa Valdemāra ielā 10B, Rīgā”**

**identifikācijas Nr. RD DMV 2020/05**

**Jautājums:** Kādi RAL toņi ir paredzēti pirmajā rotaļu laukumā? Kādi RAL toņi un zīmējumi ir paredzēti otrajā rotaļu laukumā? Lūdzu precizēt sintētiskā lejamā seguma klājumu kārtu biezumu?

**Atbilde:** Iepirkumu komisija secina, ka atklātā konkursaNolikuma Pielikuma Nr.1 Tehniskās specifikācijas II sadaļas DARBU APRAKSTS 9.punkta tabulā Nr.1. ir nepieciešams:

1. papildināt 10.pozīciju ar informāciju par sintētiskā lejamā seguma laukuma toņiem un klājumu kārtu biezumu (mm) - Sintētiskā lejamā seguma laukumiem 100mm, tonis - daudzkrāsains (RAL tonis – 8025 (40%), 1014 (40%), 9017 (20%) bez zīmējuma). Sintētiskā lejamā gumijas seguma 100 mm kārtas – 85 mm melna gumijas kārta, 15 mm krāsaina kārta **(bērnu rotaļu laukums Nr.1)**;
2. 25.pozīcijā izņemt vārdus “ar zīmējumu” un papildināt informāciju par sintētiskā lejamā seguma laukuma toņiem un klājumu kārtu biezumu (mm) - Sintētiskā lejamā seguma laukumiem 100mm, tonis - daudzkrāsains (RAL tonis – 8025 (40%), 1014 (40%), 9017 (20%) bez zīmējuma). Sintētiskā lejamā gumijas seguma 100 mm kārtas – 85 mm melna gumijas kārta, 15 mm krāsaina kārta **(bērnu rotaļu laukums Nr.2).**

Līdz ar to atklātā konkursa nolikumā Pielikuma Nr.1 Tehniskās specifikācijas II sadaļas DARBU APRAKSTS 9.punkta tabulas Nr.1. pozīcijas Nr.10. un Nr.25. **tika grozītas**.

Piedāvājumu atvēršanas laiks paliek nemainīgs – 16.03.2020. plkst. 11:00.